

**CENTRUM DODATKÓW DYSTRYBUCJA CONTRA M**

**Marta Biwan**

Centrum Dodatków Dystrybucja CONTRA M Marta Biwan 72-002 Dołuje, Słoneczny sad 10

**KARTA TECHNICZNA**

**PODSTAWA INSTALACJI ODGROMOWEJ CM PIO – 1 (samoprzylepna)**

Klasyfikacja wyrobu:

22.23.19.0

Przeznaczenie:

Elementy z tworzywa sztucznego do wbudowania w dachy płaskie służące do przyłączenia przewodów instalacji odgromowej

Dane techniczne:

Tworzywo: Polipropylen 100% wraz z warstwą klejącą na podstawie

PODSTAWOWE WYMIARY:

 Długość podstawy(1): 100mm

Szerokość podstawy(1): 100mm

Wysokość uchwytu (2): 100mm

Średnica przewodu instalacji odgromowej (3): 8 – 10mm

Opis produktu (rysunek):

Podstawka instalacji odgromowej CM PIO-1

1. Podstawa
2. Ramię korpusu
3. Uchwyt przewodu
4. Ramię korpusu
5. Substancja klejąca
6. Folia zabezpieczająca klej

Wskazania przy montażu:

Podkładki instalacji odgromowej CM PIO – 1 przeznaczone są do montażu na podłożu z membran PVC i TPO, papach termozgrzewalnych oraz wszelkiego rodzaju blachach.

Podłoże do montażu podkładki winno być czyste i odtłuszczone (do odtłuszczania stosować benzynę ekstrakcyjną) i osuszone.

Temperatura aplikacji – powyżej 5 stopni Celsjusza

 

